{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["加工件","五金件","Sheet2"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"加工件","index":0,"n_rows":119,"n_cols":4,"rows_kept":119,"merged":[[0,0,0,3]]}
["2021年度加工件统计表（成型设备维修室）"]
["序号","名称及型号","数量","材质及工艺要求"]
[1,"扑气臂支撑轴","5根","高温淬火后精磨，调直"]
[2,"84齿输瓶齿轮","4个","高温淬火后精磨"]
[3,"正吹支架钢碗","50个","高温淬火后精磨"]
[4,"正吹支架活塞杆","50根","高温淬火后精磨"]
[5,"转弯机直爪","40个","铝合金，表面硬化处理"]
[6,"转弯机横爪","40个","铝合金，表面硬化处理"]
[7,"转弯机拨爪连杆","40个","高温淬火后精磨"]
[8,"从动轮（25齿）","3个","高温淬火后精磨"]
[9,"主动轮（42齿）","4个","高温淬火后精磨"]
[10,"芯子接头","60个","高温淬火后精磨"]
[11,"剪刀平行轴",6,"高温淬火后精磨，调直（32*680）"]
[12,"异性顺丝螺母","50个","304不锈钢精磨"]
[13,"停止板风调节杆",60,"耐热不锈钢精加工"]
[14,"停止板风固定板",40,"耐热不锈钢精加工"]
[15,"风咀固定套",80,"高温淬火后精磨"]
[16,"抱钳小钢套",100,"高温淬火后精磨"]
[17,"钳移活塞杆","80根","高温淬火后精磨"]
[18,"扑气支架定位块","60个","高温淬火后精加工"]
[19,"底模升降座",20,"高温淬火后精加工"]
[20,"油泵气缸套",10,"304不锈钢精加工"]
[21,"支架横梁轴销","100颗","高温淬火后精磨"]
[22,"扑气支架垫","100片","高温淬火后精磨"]
[23,"拨爪挡板","40片","铝合金加工表面硬化处理"]
[24,"双伺服拨爪",20,"铝合金加工表面硬化处理"]
[25,"剪刀固定臂",5,"铝合金加工表面硬化处理"]
[26,"剪刀伸延臂",5,"铝合金加工表面硬化处理"]
[27,"钳移头气缸套","80个","铝合金加工表面硬化处理"]
[28,"钳移头带槽销","300颗","高温淬火后精磨"]
[29,"输瓶传动主轴","6根","高温淬火后加工调直"]
[30,"滑动装置（38*25*85）","60个","铝合金加工后表面硬化处理"]
[31,"方孔调节杆（圆头）","40个","305不锈钢精加工"]
[32,"方孔调节杆（方头）","40个","304不锈钢精加工"]
[33,"滑块弹片","100片","弹簧钢精加工"]
[34,"剪刀升降座","40个","铝合金，表面硬化处理"]
[35,"滑动小齿条","100个","304不锈钢，固定位打孔攻丝"]
[36,"调节杆带小齿轮","40个","耐热不锈钢精加工"]
[37,"小口压吹芯管","100个","耐热不锈钢精加工"]
[38,"小口压吹卡环","100个","耐热不锈钢精加工"]
[39,"小口压吹接头","60个","耐热不锈钢精加工"]
[40,"剪刀调节板","60片","铝合金材质表面硬化处理"]
[41,"冲头夹座","12个","耐热不锈钢精加工"]
[42,"托料块（2-1/4）","60个","铝合金材质表面硬化处理"]
[43,"压吹装置轴套","10个","高温淬火后精磨"]
[44,"广口压次卡环（70mm）","60个","高温淬火后精加工"]
[45,"正料筒","8个","耐热不锈钢精加工"]
[46,"转弯机过桥板（二号炉）","10片","耐热不锈钢精加工"]
[47,"转弯机过桥板（一号炉）","10片","耐热不锈钢精加工"]
[48,"吹气定位销","200颗","高温淬火后精磨"]
[49,"扑气定位销","200颗","高温淬火后精磨"]
[50,"广口压次接头（70mm）","60个","高温淬火后精磨"]
[51,"拨瓶机构中心轴","10根","加工后精磨"]
[52,"钳移头底座","80个","加工后铝合金表面硬化处理"]
[53,"芯子机构导向杆","60根","高温淬火后精磨"]
[54,"落料加速器（350mm）","10个","耐热不锈钢精加工"]
[55,"抱钳连杆销（φ22*160）","200颗","高温淬火后精磨"]
[56,"正吹支架钢套","80个","高温淬火后精磨"]
[57,"弧型定位销","300个","316不锈钢精加工"]
[58,"扑气支架锁环","100个","高温淬火后精磨"]
[59,"扑气支架活塞杆","100个","高温淬火后精磨"]
[60,"口钳臂定位销带螺帽","300个","高温淬火后精磨"]
[61,"拨瓶器（860-70-1）","5个","铝合金精加工，表面硬化处理"]
[62,"转弯机插销（φ6*112）","300颗","高温淬火后精磨"]
[63,"扑气管卡（D32-35）","50个","优质弹簧钢"]
[64,"拨瓶器拨爪（右式5-1/4）","20个","耐热不锈钢精加工"]
[65,"拨瓶器拨爪（左式5-1/4）","20个","耐热不锈钢精加工"]
[66,"拨瓶器拨爪（右式4-1/4）","20个","耐热不锈钢精加工"]
[67,"拨瓶器拨爪（左式4-1/4）","20个","耐热不锈钢精加工"]
[68,"钳移头连接销（短型）","300颗","高温淬火后精磨"]
[69,"钳移头连接销（长型）","600颗","高温淬火后精磨"]
[70,"退火炉过桥板（二号炉）","30片","耐热不锈钢精加工"]
[71,"退火炉过桥板（一号炉）","30片","耐热不锈钢精加工"]
[72,"扑气支架轴瓦","120片","高温淬火后精磨"]
[73,"钳移头紧固夹具","150个","高温淬火后精加工"]
[74,"抱钳空芯销（φ38*130）","100个","高温淬火后精磨"]
[75,"花键轴连杆块（88*37*32.5）","300个","高温淬火后精磨"]
[76,"正吹气管接头","50个","304不锈钢"]
[77,"抱钳插销（φ22*104）","400个","高温淬火后精磨"]
[78,"滚珠隔离片","100片","304不锈钢"]
[79,"滚珠挡板","50片","耐热不锈钢"]
[80,"横向机耐磨板(二号炉)","36张","耐热不锈钢"]
[81,"横向机耐磨板(一号炉)","12张","耐热不锈钢"]
[82,"凹型钢碗","100个","弹簧钢加工后精磨"]
[83,"正吹气支架","30个","铝合金，表面硬化处理"]
[84,"开口钢套（小）","200颗","弹簧钢加工后精磨"]
[85,"开口钢套（大）","200颗","弹簧钢加工后精磨"]
[86,"剪刀调节板","20块","铝合金，表面硬化处理"]
[87,"料碗外壳","4个","耐热不锈钢"]
[88,"异型碟片","200片","弹簧钢精加工"]
[89,"铝齿轮","40个","铝合金，表面硬化处理"]
[90,"托料块顺丝螺杆","40个","耐热不锈钢"]
[91,"钳移头链接片","200片","不锈钢"]
[92,"抱钳插销153mm","150根","高温淬火后精磨"]
[93,"停止板（左式）","30块","铸钢加工后精磨"]
[94,"停止板（右式）","30块","铸钢加工后精磨"]
[95,"花键轴连杆块（成）","60块","高温淬火后精磨"]
[96,"拨瓶器前盖","30块","高温淬火后精磨"]
[97,"拨瓶器后盖","30块","铝合金"]
[98,"1、2#炉推杆（左、右侧）","1号炉7个，2号炉9个","1600℃耐热不锈钢，工装"]
[99,"1、2#炉加料口水箱（左、右侧）","5个","1600℃耐热不锈钢"]
[100,"1、2#炉加料震动槽后段（左、右侧）","10个","1600℃耐热不锈钢，工装"]
[101,"1、2#炉加料口挡火板（左、右侧）","2块","1600℃耐热不锈钢，工装"]
[102,"1、2#炉喷嘴砖挡火板","12块","铸铁加工"]
[103,"1、2#炉加料口盖子（左、右侧）","2个","铸铁"]
[104,"烧枪头","30个","铸铁"]
[105,"烧枪内嘴","30个","1600℃耐热不锈钢"]
[106]
[107]
[108]
[109]
[110]
[111]
[112]
[113]
[114]
[115]
[116]
[117]

{"sheet":"五金件","index":1,"n_rows":101,"n_cols":5,"rows_kept":101,"merged":[[0,0,0,4]]}
["2021年度五金件统计表（成型设备维修室）"]
["序号","名称","规格/型号","材质及品牌要求","数量"]
[1,"钻头","φ3","品牌：世达","30只"]
[2,"钻头","φ3.5","品牌：世达","30只"]
[3,"钻头","φ4","品牌：世达","30只"]
[4,"钻头","φ4.2","品牌：世达","30只"]
[5,"钻头","φ5.1","品牌：世达","30只"]
[6,"钻头","φ4.8","品牌：世达","30只"]
[7,"钻头","φ5.3","品牌：世达","30只"]
[8,"钻头","φ6.7","品牌：世达","30只"]
[9,"轴承","6202-RSH","品牌：SKF","400个"]
[10,"轴承","6008-ZRsi","品牌：SKF","20个"]
[11,"轴承","6205-2RSH","品牌：SKF","20个"]
[12,"轴承","6203-2RSH","品牌：SKF","20个"]
[13,"重制螺纹套","5*30mm",null,"100颗"]
[14,"重制螺纹套","6*30",null,"100颗"]
[15,"重制螺纹套","8*30",null,"100颗"]
[16,"重制螺纹套","1/4UNC*1\"",null,"100颗"]
[17,"重制螺纹套","5/16UNC*1\"",null,"100颗"]
[18,"重制螺纹套","3/8UNC*1\"",null,"100颗"]
[19,"直线导轨轴承","LH30FLZ",null,"30个"]
[20,"圆柱头内六角螺杆","5/16UNC-18*20mm","不锈钢","800颗"]
[21,"圆柱头内六角螺杆","M5*20mm","不锈钢","1000颗"]
[22,"圆柱头内六角螺杆","M6*15","不锈钢","600颗"]
[23,"圆柱头内六角螺杆","M5*15mm","不锈钢","1000颗"]
[24,"圆柱头内六角螺杆","M8*70",null,"100颗"]
[25,"圆柱头内六角螺杆","M8*80",null,"100颗"]
[26,"圆柱头内六角螺杆","M8*90",null,"100颗"]
[27,"圆柱头内六角螺杆","5/16UNF-24*7/8","不锈钢","200颗"]
[28,"圆钢","φ12","不锈钢","20米"]
[29,"圆钢","φ16","不锈钢","20米"]
[30,"圆钢","φ18","不锈钢","20米"]
[31,"优质羊毛刷","1/25mm",null,"400把"]
[32,"优质同步带","720-8MGT*30","盖茨保力强公司","30根"]
[33,"乙炔高压胶管",null,null,"2圈"]
[34,"氧气高压胶管",null,null,"2圈"]
[35,"旋转导气接头","XJ-20",null,"40个"]
[36,"五指铝箔耐高温手套",null,"品牌：海润","40双"]
[37,"碗型钢丝轮","外径4寸*内径16mm",null,"40个"]
[38,"同步带","HTD800-8M*20宽",null,"50根"]
[39,"铁丝","丝径1.5mm",null,"100kg"]
[40,"手有丝攻","M5",null,"20颗"]
[41,"手有丝攻","M6",null,"20颗"]
[42,"手有丝攻","M8",null,"20颗"]
[43,"手有丝攻","1/4UNC",null,"20颗"]
[44,"手有丝攻","5/16UNC",null,"20颗"]
[45,"手有丝攻","3/8UNC",null,"20颗"]
[46,"纱布","GZ3#36目",null,"2000张"]
[47,"球头内六角扳手","3mm","品牌：世达","10只"]
[48,"球头内六角扳手","4mm","品牌：世达","10只"]
[49,"球头内六角扳手","5mm","品牌：世达","10只"]
[50,"球头内六角扳手","6mm","品牌：世达","10只"]
[51,"球头内六角扳手","8mm","品牌：世达","10只"]
[52,"球头内六角扳手","10mm","品牌：世达","10只"]
[53,"切割片","105*1.2*16","品牌：BOSCH","5盒"]
[54,"切割片","125*1.2*16","品牌：BOSCH","5盒"]
[55,"强力胶水","3kg/桶","品牌：固司令","30kg"]
[56,"梅花开口扳手","14mm","品牌：世达","6把"]
[57,"梅花开口扳手","18mm","品牌：世达","6把"]
[58,"梅花开口扳手","19mm","品牌：世达","6把"]
[59,"螺纹松动剂",1750,"品牌：可赛新","10件"]
[60,"螺纹密封胶",127,"品牌：可赛新","5盒"]
[61,"六角套筒",0.5,"品牌：世达","10个"]
[62,"六角套筒",0.75,"品牌：世达","10个"]
[63,"六角套筒",17,"品牌：世达","10个"]
[64,"六角套筒",18,"品牌：世达","10个"]
[65,"六角螺杆","M5*15mm","不锈钢","500颗"]
[66,"六角螺杆","3/8UNC-16*56(半丝)","不锈钢","200颗"]
[67,"六角螺杆","5/16UNC-18*49mm","不锈钢","400颗"]
[68,"六角螺杆","3/8UNC-16*38mm","不锈钢","600颗"]
[69,"六角螺杆","3/8UNC-16*22mm","不锈钢","400颗"]
[70,"空芯销","φ6*40mm",null,"1000颗"]
[71,"空心油管","外径3mm*厚0.5","不锈钢","100米"]
[72,"卡套直通接头","ZG1/4-φ16",null,"100个"]
[73,"卡套直通接头","ZG1/8-φ10",null,"100个"]
[74,"聚四氟乙烯管","φ6*内径3mm",null,"200米"]
[75,"截止阀","DN15",null,"20个"]
[76,"活动扳手","200mm","品牌：世达","10把"]
[77,"活动扳手","350mm","品牌：世达","3把"]
[78,"高速切割片","400*3.2*32mm","品牌：天磨","2件"]
[79,"钢编制蒸汽胶管","内径1/25",null,"200米"]
[80,"氟橡胶O型圈","1.8*29",null,"200颗"]
[81,"氟橡胶O型圈","2.7*46",null,"200颗"]
[82,"防松法兰螺母","M12-1.75","304不锈钢","300颗"]
[83,"丁字型内六角扳手","4mm","品牌：世达","10把"]
[84,"丁字型内六角扳手","5mm","品牌：世达","10把"]
[85,"丁字型内六角扳手","6mm","品牌：世达","10把"]
[86,"弹性空芯销","φ2.5*15mm",null,"2000颗"]
[87,"弹性空芯销","φ3*30mm",null,"2000颗"]
[88,"弹簧","1.5*11*30","不锈钢","200颗"]
[89,"弹簧","5*31*36","不锈钢","100颗"]
[90,"弹簧","1.5*23*25","不锈钢","200颗"]
[91,"沉头内六角螺杆","3/8UNC-16*15mm","淬火钢","200颗"]
[92,"沉头内六角螺杆","M5*15mm","不锈钢","1000颗"]
[93,"补芯","1/2*3/8","不锈钢","100颗"]
[94,"补芯","1/4*1/8","不锈钢","100颗"]
[95,"半圆头内六角螺杆","M6*15mm",null,"200颗"]
[96,"半圆头内六角螺杆","M8*30mm",null,"200颗"]
[97,"PVC透明管","内径10*外径13",null,"200米"]
[98,"LED工作头灯",null,null,"8个"]
[99,"A.B调合胶","302A.B(80克/支)",null,"20支"]

{"sheet":"Sheet2","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}